**Рекомендации по обеспечению безопасности производства работ в колодцах и других заглубленных сооружениях**

В преддверии летнего периода, в который осуществляются основная часть работ по обслуживанию и эксплуатации канализационных насосных станций, колодцев и иных очистных сооружений сточных вод, Государственная инспекция труда в Самарской области информирует о необходимости уделения особого внимания данному виду работ.

Так, с целью обеспечения безопасности производства работ в колодцах и других заглубленных сооружениях, работодатели должны руководствоваться следующими основными нормативными правовыми актами (далее – Правила):

- Правилами по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденными Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 902н ;

- Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденными Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н;

- Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н;

- Правилами по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, утвержденными Приказом Минтруда России от 29.10.2020 N 758н.

Работодателям всех отраслей экономики, эксплуатирующим и обслуживающим объекты водопроводно-канализационного хозяйства (колодцы водопроводные, газовые, канализационные), необходимо выполнять основные требования Правил, а именно:

1. Разработать перечень мест и видов работ, при выполнении которых необходимо выдавать наряд-допуск;

2. Оформлять при выполнении работ повышенной опасности (работы в колодцах, камерах, ёмкостях и т.д.) обязательный наряд-допуск с регистрацией его в журнале учёта выдачи нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности;

3. Назначить ответственных лиц за выдачу нарядов-допусков и регламентировать их обязанности;

4. Обеспечить работников, обслуживающих объекты водопроводно-канализационного хозяйства, средствами индивидуальной и коллективной защиты;

5. Перед допуском к выполнению работ провести инструктаж по безопасности труда, обучение безопасным методам труда, проверку знаний Правил и инструкций по безопасности труда с учётом должности, профессии применительно к выполняемой работе;

6. Провести предварительный медицинский осмотр в целях подтверждения годности к работе и отсутствии противопоказаний;

С работниками, связанными с эксплуатацией установок, оборудования и сооружений, к которым предъявляются повышенные требования безопасности труда (работы в колодцах, камерах, резервуарах и т.д.), необходимо систематически проводить профилактические противоаварийные тренировки, занятия по применению средств индивидуальной защиты, не реже одного раза в три месяца.